**徐南悦升绿化工程270kW分布式光伏发电工程土建项目****招标公告**

**一、招标条件**

本次招标项目：徐南悦升绿化工程270kW分布式光伏发电工程土建项目

立项文号：物资-2025（内）

资金来源：自筹

招标人：连云港市工业投资集团有限公司

项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

**二、项目概况**

1.项目名称：徐南悦升绿化工程270kW分布式光伏发电工程土建项目

2.工程地点：徐圩区

3.工程概况：

该工程为土建工程，位于连云港市徐圩区，工程主要内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 车棚钢结构 | 车棚采购（具体金额及施工工艺以招标清单为准，包安装）1.刚架梁、柱除另有注明外，均采用Q235钢，檩条及支撑采用Q235B钢。  2.高强螺栓除另有注明外，均采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓。普通螺栓为Q235B钢8.8级；  3.锚栓除另有注明外，均采用Q235B ，应符合《碳素结构钢》GB/T 700的规定；  4.a.手工焊的焊条应符合GB/T 5117《碳钢焊条》或GB/T 5118《低合金钢焊条》规定。b.埋弧焊用的碳钢焊丝与焊剂应符合GB/T 5293《埋弧焊用碳》及GB/T 14957《熔化焊用钢丝》的规定；  5.详见图纸 | 座 | 1 |  |
| 2 | 电缆井 | 电缆方井 | 座 | 4 | 采购（具体金额及施工工艺以招标清单为准） |
| 3 | 并网柜基础 |  | 座 | 1 |
| 4 | 直埋管道 | 2孔φ100镀锌钢管埋管 | 米 | 22 | 电缆管道直埋采购（具体金额及施工工艺以招标清单为准） |
| 5 | 直埋管道 | 3孔φ100镀锌钢管埋管 | 米 | 100 |
| 6 | 破复沥青路面 |  | 平方米 | 60 |
| 7 | 车棚基础 | 1.±0.000为地面铺装标高； 2.地基的承载能力按≥120KPa设计； 3.钢筋绑扎及砼保护层厚度按照现行规范操作； 4.基础开挖后，要等设计、监理或相关人员验槽后再开始下道工序； 5.基础砼标号采用C30，垫层砼标号采用C15； 6.详见图纸。 | 处 | 14 | 车棚基础采购（具体金额及施工工艺以招标清单为准） |
| 8 | 水清洗系统 | 1.包含系统安装调试；2.材料包含但不限于DN40闸阀、DN32截止阀、DN25球阀、DN25皮带龙头、DN25PPR管道、DN32PPR管道、DN40PPR管道等材料；3.详见图纸 | 项 | 1 | 水清洗系统，采购（具体金额及施工工艺以招标清单为准） |
| 9 | 混凝土屋面逆变器基础及支架 | 1.包含热镀锌支架焊接；2.材料包含但不限于各型号∠50x5等边角钢，∠63x5角钢，彩钢板，混凝土配重块，含螺母、平垫、弹片等材料；3.详见图纸 | 套 | 1 | 逆变器支架及基础（具体金额及施工工艺以招标清单为准） |
| 10 | 车棚逆变器支架 | 逆变器支架，材料包含但不限于各型号∠40x4等边角钢，钢材材质为Q235B，详见图纸 | 套 | 2 |

**具体工程量清单随招标文件附件一同发送**，**其中：安全文明施工费中基本费费率为3.1%；扬尘污染防治增加费为0.31%；规费中社会保险费费率为3.2%、住房公积金费率为0.53%、环境保护税费率为0.1%、税金费率为9% 。**

4.计划工期：

计划工期20日历天，计划开工日期2025年10月25日，竣工日期2025年11月15日，中标人签订合同后按照工期要求组织进场施工。

5.质量要求：按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013执行

6.最高限价：人民币407793.63 元。（超出限价视作无效标处理）。

7.合同形式：本工程采用固定单价合同。

**三、投标人的资格要求：**

1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备独立订立和履行合同的能力（请提供营业执照复印件加盖公章）；

2.投标人三年内无不良信誉记录（国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单，网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>（请提供网站截图加盖公章）；

3.投标人应为一般规模纳税人并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(请提供2025年内三个月税收【税款所属日期】和三个月公司社保缴费证明材料加盖公章)；

4.投标人在近三年内（2022年-至今）具有与本次招标项目类似工程业绩不少于2项，单项金额不低于30万元（请提供合同及发票复印件加盖公章，原件备查）；

5.投标人处于正常的生产经营状态且在经营范围内；

6.投标人具备房屋建筑施工总承包三级以上资质（含三级），具有省、部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，具备二级及以上建筑工程专业注册建造师资格、安全生产考核合格证（B类），具备现场专职安全员（C类）。（证书均在有效期内，建造师及安全员需提供2025年01月-2025年06月社保缴纳证明）；

7. 本项目不接受联合体投标。

**四、获取招标文件**

自2025年09月28日至2025年10月11日下午17时00分，请投标人将企业营业执照、资质证书、建造师证书、[授权委托代表身份证等扫描件及投标人联系方式发送至lyggtgdzcb@163.com](mailto:授权委托代表携带身份证扫描后发至sunny@jocite.com/wangyuan@jocite.com)作为报名。招标人收到邮件后将招标文件发送给投标人。

**五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1、截止时间为：2025年10月13日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。

2、递交地点（线上开标）：以电子邮件方式报至lyggtgd@163.com（邮箱名称字母全部为英文小写）。

3、开邮箱时进行摄像，如报价单位需要，提供影像资料。

开标地点：连云港市高新区花果山大道109号工投供电十二楼1215资产部

**六、资格审查**

本项目实行资格后审，投标人需在投标文件里提供资格条件内容的相关资料，否则将导致资格审查不通过。

1. **评标方法**

本项目采用采用经评审的合理低价法。

**八、公告期限**

自本公告发布之日起14天。

**九、其他补充事宜**

1.本次投标文件制作份数要求：

投标文件份数：电子档扫描件1份。

2.本项目收取投标保证金。**保证金缴费凭证需装订在投标文件内**。

本次投标保证金金额为人民币捌仟元整（￥8000.00元整），投标保证金必须在投标文件提交截止期前一个工作日17：00前交至连云港市工业投资集团供电工程分公司账户，本项目不接受现金、支票、汇票等形式的保证金，请备注投标供应商名称与项目名称。

投标保证金接收人：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司。

开户行：江苏银行新浦支行

账号：11220188000102963

**投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳，**以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

投标保证金的退还：本项目确定中标人并发布中标通知书后5个工作日内,无息原账号退回。

3.本项目以投标总价作为评分标准，招标文件中的分项报价，投标人不得有缺漏项，如有缺漏项将按无效标处理。

**十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地 址：连云港市花果山大道109号

联系人：杨女士

电 话：19901572048

1. 项目负责人信息

名 称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地 址：连云港市花果山大道109号

联系人：王先生

电 话：19901572108

连云港市工业投资集团有限公司

2025年09月28日