一、作业协议

水稻收割作业协议
甲方：连云港市工投集团青口投资有限公司   
乙方：                                  
为快速抢收甲方农田内种植的水稻，由乙方提供收割作业服务，经双方协商，对2026年水稻收割达成以下协议：
签订本协议前，乙方已对甲方生产区域、道路交通等做详细了解，对作业期间可能出现陷车、倒伏等不利因素均已考虑，乙方自愿承担以上潜在风险，自负盈亏。
一、作业地点、时间、作业内容
1.作业地点：青口投资公司自营农田约10449亩；
2.作业时间：2026年10月下旬
3.作业内容：在约定时间内，依照生产单位安排，完成自营种植水稻收割，并运送到农场范围内指定地点。
4.机械车辆要求：采用全喂入履带式收割机，机型须为2024年及以后生产的型号，其中2025年及以后生产的机型占比不低于70%，中大型轮式收割机禁止进场，全喂入式作业总损失率≤3.5 %，秸秆留茬高度≤10CM，含短途转运服务。
5.转运车辆禁止使用非法改装车辆，非甲方同意转运车辆不许进入田间道路运粮。
二、作业价格及结算方式
1.作业单价：      元/亩。
[bookmark: _GoBack]2.结算方式：乙方开具有效发票，凭甲方水稻收割作业质量验收单到青口投资公司结算，各项税金均由乙方承担。乙方须服从作业安排，按时完成作业任务，无违约，作业结束后，甲方将全额无息退还乙方合同履约保证金人民币     元整。
三、作业要求
1.乙方应服从甲方统一调配，按协议要求，准时到达甲方指定地点开展水稻收割作业并在协议时间内完成作业。收割作业中，收割机卸粮须全程导入甲方统一指定编号的运输车辆内，若甲方在日常巡查中发现一次未按此要求操作的，将从乙方应收的水稻收割作业费中扣除100亩对应的费用。
2.作业量要求：乙方需保障每日实际投入作业的收割机台次不低于25台次，项目周期内累计作业总量需达到300-400台次（注：台次计算方式为所有作业车辆出动次数的累加值），所有收割机须严格服从生产单位的任务调配，确保每日作业量达标。
3.收割方式要求：为机械收割（含税费、转运费），不漏割，留茬小于10cm，秸秆粉碎还田，收割抛洒率在国家规定许可范围，短途转运车辆需持证上岗。道路烂泥当天需及时清理清洁。
4.收割作业期间，若因作业导致道路出现淤泥、积泥，乙方须于当日内完成清理与保洁工作，严防因道路湿滑、泥泞引发人员摔伤、滑倒等安全事故。
5.禁止中大型收割机（含轮式机型）进入作业现场。
6.视稻谷烘干、销售情况，在约定时间内，依照生产单位安排，完成自营种植水稻收割，根据鲜稻销售情况，运送到农场范围内指定地点，或收割机直接转运至销售车辆内。
四、甲方的权利和义务
1.甲方有权根据销售进度，安排每日乙方的机械收割作业量、进度、作业车辆安排等，乙方必须服从；
2.甲方指定下属单位具体负责行使甲方权利；
3.甲方生产单位需至少提前1个自然日，以书面、电话、微信或双方确认的有效方式，将次日所需作业机器数量通知乙方。
4.收割结束，双方对作业质量、作业面积无异议，生产单位条田管理工签字确认后，乙方开具有效发票，甲方30个工作日内办理费用结算。
五、乙方的权利和义务
1.乙方必须按照甲方的作业要求进行收割作业（作业要求详见第三项内容）。收割期间服从甲方及生产单位调配收割机械，保障每日实际投入作业的收割机台次不低于25台次，项目周期内累计作业总量需达到300-400台次，在收割作业约定期限内完成收割作业。
2.乙方要按照甲方的要求将收割的水稻卸到指定的地点，如有漏割必须返工收割干净。
3.作业期间，乙方须配备足够收割车辆进行抢收，并在甲方电话通知指定时间内到达指定的作业地点作业。
4.乙方必须按照甲方要求的质量和日程完成全部收割工作。留茬小于10cm，留茬大于10cm的须返工重新收割；秸杆须粉碎还田,收割期间稻谷抛撒率在国家规定许可范围内。如乙方不按甲方质量要求进行作业，甲方有权中止乙方作业并自行组织机械进场作业。
5.机械、车辆须按安全操作规程操作，并另行签订安全协议。
六、其它约定事项
1.在2026年度水稻收割期间，乙方委托       同志负责在生产单位的机械调配、作业确认等相关事宜，委托期至收割结束。
2.收割面积经条田管理工签字确认，是结算费用的依据之一，如条田工有异议，以GPS实地测量收割亩数确定；
3.作业人员必须持证驾驶进场作业，不得穿越高速连接线，不得违规、酒后、疲劳操作驾驶农业机械，不使用农业机械载人行驶；
4.如遇天气等不可抗力因素造成收割延期，乙方须根据甲方临时通知的延期收割日期，充分保证机械作业台次，按时进场作业，确保达到甲方的收割作业进度要求。如乙方机械未按时到场或未确保机械数量，违约责任参考以下第七项第1条款。
七、违约责任
1.作业期间，乙方须根据甲方需求配备足够收割车辆。若因乙方收割车辆数量不足等自身原因，导致甲方水稻收割进度减慢，甲方有权从乙方已缴纳的保证金中扣除相应金额，违约扣款规则如下：若当日实际投入作业的收割机台次未达25台，按以下标准执行：
（1）依照甲方生产单位要求，经甲方生产单位同意后，当日实际投入作业的收割机台次低于25台的，乙方不承担保证金扣除责任；
（2）未经甲方生产单位同意、因乙方自身原因导致当日实际投入作业的收割机台次低于25台，造成收割延误的，每少1台次从乙方缴纳的保证金中扣除3000元。扣款优先从保证金中列支，直至保证金全额扣完；若保证金不足以抵扣全部扣款，不足部分将直接从应付乙方的作业费用中扣除。造成甲方损失的，乙方须赔偿甲方的所有损失。
2.若乙方机械未在甲方电话通知指定时间内到达指定的作业地点，甲方有权指定生产单位另行组织机械，所产生的费用差额从乙方收割作业费用中支出。造成甲方损失的，乙方须赔偿甲方的所有损失。
3.乙方收割机械中途离场，甲方有权扣除全部履约保证金。造成损失的，履约保证金不足弥补损失，甲方有权要求乙方赔偿甲方的全部损失。
4.乙方要按照甲方的要求保质保量完成作业任务，若未在规定时间内完成收割任务，甲方有权增加机械进场作业，因乙方延迟作业造成的一切损失，包含甲方增加机械费用，由乙方全额承担。同时，乙方每逾期一天，向甲方支付合同价款2%的违约金，逾期五日，甲方有权解除合同，并有权另行组织机械进场作业，因乙方延迟作业造成的一切损失由乙方全额承担。
5.本项目不允许分包或违法转包，如有违反，乙方需承担合同总金额的30%违约金。
八、作业质量及面积争议处理方法
1.由农场领导、分场长随机抽3名条田工组成一个质量争议处理小组，采用投票表决认定，协调解决农机作业质量争议；对作业面积发生争议的，采用双方认可的三个测量仪，同时测二次，取平均数确定面积；
2.双方当事人对作业质量及面积争议协商或调解不成的，甲乙双方同意按以下第（2）种方式解决纠纷：
（1）向连云港市仲裁委申请仲裁；
（2）向甲方公司所在地人民法院提起诉讼。
乙方承诺只要发生诉讼，承担包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、执行费等一切费用。
九、其他事项
1.本协议甲方享有任意解除权，解除权以单方通知到达乙方之日起自动生效，解除方式以口头、微信、邮件、公告等任意方式等。
2.本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，自签订之日起生效，每份均具有同等法律效力。
3.协议签署地：青口投资公司


甲  方（盖章）：                    乙  方（盖章）：
签  字：                            签  字： 

年    月    日






二、安全协议
安全生产管理协议

甲方：连云港市工投集团青口投资有限公司   
乙方：                                  

鉴于甲方将水稻收割作业发包给乙方实施，为明确双方在作业期间的安全生产管理职责，保障作业人员及第三方人身财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国农业机械化促进法》《农业机械安全监督管理条例》《拖拉机和联合收割机登记规定》《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》《联合收割机跨区作业管理办法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国大气污染防治法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故应急预案管理办法》《江苏省安全生产条例》及国家、行业现行标准规范，双方经平等协商，签订本协议。本协议为作业服务合同的附件，与合同具有同等法律效力。
第一条  作业基本情况
	项目
	内容
	项目
	内容

	作业地点
	（具体到田块/农场分区）
	作业面积
	约             亩

	作业内容
	水稻收割（含短途转运）
	投入机具
	联合收割机      台
短途转运      台

	作业期限
	
	作业价格
	按主合同约定

	乙方进场前提交
	营业执照、机具牌证、驾驶证、保险单、作业人员名册
	甲方联系人：            电话 


作业地点、面积、期限以主作业服务合同为准；主合同未约定或约定不明的，以甲方书面通知为准。乙方不得超出约定范围作业。
第二条  甲方的权利与义务
1.审查乙方资质。甲方有权审查乙方的营业执照、联合收割机号牌与行驶证、安全技术检验合格证明、驾驶操作人员驾驶证、保险凭证及跨区作业证明；发现不完整、虚假或失效的，有权要求乙方停止进场作业并限期整改。
2.统一协调、管理。甲方对乙方的安全生产工作统一协调、管理，定期组织安全检查，发现安全问题及时督促整改；对同一作业区域内存在多方作业、可能危及对方安全的，组织签订交叉作业安全协议并指定专人协调。
3.书面安全交底。作业前，甲方应向乙方书面告知作业地块的基本情况与安全注意事项，包括：田间沟渠、灌溉设施、机井、暗渠、坑塘与障碍物位置，田间及地头架空电力线路走向与电压等级，地下管线、田间道路与桥涵的承载能力、限高限宽，以及危险区域、禁止进入区域。交底应形成《作业安全交底单》并经双方签字确认，存档备查。
4.提供作业条件。甲方应保证交付作业的田块具备基本作业条件，对已知可能影响安全的情形主动提示；因甲方隐瞒或未提示已知危险导致事故的，甲方承担相应责任。
5.制止违章。甲方管理人员有权制止乙方人员的违章、违纪作业行为；情节严重的，有权要求乙方更换人员或机具、暂停作业。
6.协调与报告。甲方应协调解决乙方提出的安全生产问题；发现乙方存在安全生产违法行为且拒不改正的，及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
7.甲方不得违章指挥、强令乙方冒险作业；不得要求乙方在雷雨、大风、暴雨等恶劣天气或不符合安全条件的情形下作业。
8.发生事故时，甲方应立即启动本级应急响应，组织救援，配合事故调查，并按规定向有关部门报告。
第三条  乙方的资质、机具与人员要求
9.乙方应具备与承揽作业相适应的经营主体资格和安全生产条件，对提交的资质证明材料的真实性、完整性、有效性负责。
10.投入作业的联合收割机应当依法取得号牌、行驶证（登记证书），悬挂牌照，并通过安全技术检验；严禁使用未登记、未检验、检验不合格、安全设施不全、机件失效以及非法改装、拼装的机具；严禁伪造、变造、转借、套用牌证。
11.联合收割机驾驶操作人员应当取得与机型相符的《拖拉机和联合收割机驾驶证》（轮式联合收割机代号 R，履带式联合收割机代号 S），证件在有效期内；年龄须在 18 周岁以上、70 周岁以下。严禁无证、证件失效或驾驶与准驾机型不符的机具。
12.参加跨区作业的，应当按规定申领《联合收割机插秧机跨区作业证》，一机一证，随机携带，不得涂改、转借、倒卖。
13.乙方应在进场前 3 日向甲方提交下列材料备案：营业执照复印件、机具清单及牌证复印件、安全技术检验合格证明、驾驶操作人员驾驶证复印件及人员名册、保险单复印件、安全培训记录。人员或机具变更的，应提前报甲方备案，未备案不得进场。
14.乙方应配备现场安全负责人，建立健全安全生产管理制度和各机型安全操作规程，落实安全生产责任，对从业人员进行安全教育、技术交底和班前提示，并保存记录备查。
15.驾驶操作人员及辅助作业人员不得酒后、服用管制药品后作业，不得疲劳作业、带病作业；连续作业不得超过约定工时，夜间作业应保证照明并合理安排轮换。
16.严禁违法载人、人货混装；接粮人员、辅助人员应在指定安全位置作业，与机具保持安全距离。
第四条  现场作业安全要求
17.作业前勘查。每块田作业前，乙方应勘查现场，查明并避开高压电线、电杆拉线、沟渠、机井、石块及其他障碍物，确认作业区内无闲杂人员、无人休息或逗留；对不能清除的障碍物设置明显警示标志。
18.机具检查。每日作业前应对制动、转向、照明、燃油系统、割台、传动部位防护罩、灭火器等进行安全检查，确认完好后方可作业；严禁私自拆卸、停用安全防护装置。
19.停机处置。加注燃油、清理堵塞、排除故障、调整或保养机具，必须停机、熄火并拔除钥匙后进行；严禁用手或肢体伸入运转部位；严禁在机具运转时攀爬、跨跳。
20.作业秩序。作业前需对收割区域进行隔离，非作业人员不得进入作业区；在区域周边布置安全警示标识、旗帜、横幅等营造浓厚安全氛围；收割区域全程设置专人开展现场监督；作业时收割机上除驾驶操作人员外不得站人，倒车、转弯前应确认周边无人员，地头转弯、田块转移应减速瞭望。
21.田间与道路转移。机具在田间转移应注意沟渠、田埂、坡道；上道路行驶应当遵守道路交通安全法律法规，悬挂牌照、携带证件，禁止进入高速公路、城市快速路；运输车辆车货总重、外廓尺寸超限的，应依法办理超限运输许可。
22.防火防爆。作业现场严禁吸烟、严禁明火；每台联合收割机应随车配备有效灭火器（不少于 1 具，容量不低于 4kg）；及时清理发动机、排气管、割台及机体上的积尘、草屑、油污；严禁露天焚烧秸秆。
23.燃油管理。燃油应使用专用容器盛装，存放于阴凉通风处并远离火源、远离人员休息区；不得在田间大量存放燃油；加油时严禁烟火、严禁拨打接听手机。
24.临时用电。夜间作业照明、维修用电等临时用电应使用符合国家标准的电器和电缆，规范敷设，安装漏电保护器，做好接地（接零）保护，严禁私拉乱接。
25.恶劣天气。遇雷雨、大风、暴雨、台风等恶劣天气，应立即停止作业，将机具转移至安全地带，人员撤离危险区域，并做好防雨、防雷、防倾覆措施；雨后应对田块积水、塌陷、路面承载力重新确认后方可复工。
26.高温防护。高温时段应合理安排作息，配备防暑降温饮品和药品，预防中暑；作业人员出现不适应立即停止作业并处置。
27.秸秆与遗留物。按约定处理秸秆、稻草，不得违规露天焚烧；作业结束后及时清理现场遗留物，保持田间及道路整洁，不得堵塞沟渠和道路。
28.乙方不得擅自将作业转包、分包给不具备相应资质和安全生产条件的单位或个人；确需分包或者组织其他机具加入作业的，应事先取得甲方书面同意，并由乙方统一承担安全管理责任。
第五条  保险
1. 乙方应当依法为其从业人员参加工伤保险并足额缴费，不得以商业保险替代；季节性用工、临时聘用人员应一并纳入。
2. 乙方投入作业的拖拉机、联合收割机应当投保政策性农业机械综合保险（含农业机械损失保险、第三者责任保险、操作人员责任保险），并保持保单在作业期间持续有效；鼓励为驾驶操作人员及辅助人员补充投保人身意外伤害保险。
3. 乙方应在进场前及每年保单续保后 5 日内，向甲方提交保险单复印件备案；未投保、脱保或者保险额度明显不足以覆盖作业风险的，甲方有权要求乙方停止作业，因此造成的工期延误由乙方自行承担。
4. 乙方未依法投保导致事故损失无法获得保险赔付的，由乙方自行承担全部赔付责任。
第六条  应急预案与事故报告
1. 乙方应当依据 GB/T 29639—2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》编制针对本作业的现场处置方案（机械伤害、火灾、触电、车辆伤害、中暑、淹溺、坍塌等），报甲方备案，并配备必要的应急器材和急救物品。
2. 乙方应当组织作业人员进行应急培训；作业期间每年至少组织一次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，演练记录报甲方留存。
3. 发生农机事故（农业机械在作业或者转移过程中造成人身伤亡、财产损失的事件）的，乙方应当立即停止作业、组织抢救，并按规定向事故发生地县级农业农村（农机）主管部门报告；在道路上发生的交通事故，同时报告公安机关交通管理部门。
4. 发生生产安全事故的，乙方必须立即报告甲方，并在事故发生后 1 小时内向甲方提交事故情况书面快报，同时依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及时向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和有关部门报告。不得隐瞒不报、谎报或者迟报。
5. 事故发生后双方应保护现场、配合调查；因乙方报告不及时、处置不当导致后果扩大的，乙方对扩大部分承担责任。
第七条  安全检查与隐患整改
1. 甲方对乙方的安全生产状况进行检查，作业期间每周不少于 1 次；重大风险时段（进场首日、恶劣天气前后、夜间作业、转移作业）应当加密检查。检查情况应当如实记录，由双方现场负责人签字确认。
2. 乙方应当开展每日班前检查和自查，建立检查台账，对发现的事故隐患立即整改；不能立即整改的，应当采取临时防护措施并限期整改。
3. 对甲方下达的《隐患整改通知书》，乙方应当在通知要求的期限内完成整改并书面反馈；逾期未整改或者整改不到位的，甲方有权暂停作业、按附件《安全违约处罚细则》主张违约金，直至解除合同。
4. 乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，有权对甲方的安全生产工作提出建议。
第八条  责任分担与违约责任
1. 因乙方违反法律法规、本协议或者操作规程导致的生产安全事故、农机事故、火灾事故、环境污染事件以及第三方人身财产损害，由乙方承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；甲方依照法律规定先行承担赔偿责任、行政责任或者连带赔偿责任的，有权向乙方全额追偿。本款不免除甲方依法应当履行的安全生产管理职责和义务，亦不得用于对抗第三人。
2. 甲方未履行统一协调、管理、书面安全交底、定期检查等法定义务，对事故发生负有责任的，依法承担相应责任。
3. 甲方应当事先书面催告并给予合理整改期限（紧急情形下可立即要求停止作业）；乙方在期限内完成整改并消除影响的，不再主张。
4. 本协议所称损失，指直接损失以及甲方依法对外承担的赔偿款、罚款、事故救援与善后费用、鉴定费、律师费等合理支出；甲方主张损失赔偿的，应当就损失金额提供相应凭证。
5. 违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当就不足部分予以赔偿；甲方因同一违约行为已主张违约金的，另行主张赔偿时应当扣除已付违约金。
第十条  附则
1. 本协议有效期自 ＿＿ 年 ＿＿ 月 ＿＿ 日起至 ＿＿ 年 ＿＿ 月 ＿＿ 日止；与主作业服务合同期限不一致的，以主合同为准，主合同延期的，本协议随之延期。
2. 本协议履行过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。
3. 本协议一式四份，甲方执二份、乙方执二份，双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章后生效。
4. 本协议未尽事宜，按主合同及国家、地方有关规定执行；相关规定发生变化的，按变化后的规定执行。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：          法定代表人（或授权代表）签字：

      年    月    日                            年    月    日



三、安全告知书
安全告知书            
                            ：
     为深入贯彻落实《安全生产法》《江苏省安全生产条例》等法律法规，做好双方约定的经营活动安全管理工作，现将有关安全事项告知如下：
1. 你单位是本业务活动的安全生产责任主体，主要负责人必须履行安全生产法定职责，对本单位的安全生产工作全面负责。应当具备新《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。
2. 业务区域设备设施危险源点：        机械碰伤                  
3. 周边环境及可能存在的风险：        道路交通                  
4. 业务活动用电负荷：              kW。
5. 按照国家有关规定，需根据经营活动安全危害因素配备符合标准的安全防护措施，并发放个人安全防护用品，要求在工作中按照要求正确佩戴。
6. 落实消防安全管理责任，规范配备和合理使用消防设施，定期开展消防风险隐患检查整改并建立台账，做好记录。
7. 保持疏散通道、安全出口和消防车通道畅通，不得在门窗安装固定铁栅栏、广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物，不得擅自改变建筑结构和用途，不得违规使用易燃、可燃材料装修装饰，保证防火间距、防火分隔、防火分区符合消防技术标准。
8. 加强用火、用电、用气的安全管理。不得私接电线，大功率电器线路应单独穿管敷设。电动自行车应远离可燃物停放，人走时必须“关火、关电、关气”。 
9. 不得违法违规储存、经营、使用易燃易爆有毒等危险物品 。
10. 进行临时用电、吊装、高处作业等特殊作业，应强化票证管理，落实安全防护措施，监护人现场监护。
11. 现场所有从事特种作业的所有人员要持证上岗，证件在有效期内且人证合一。
12. 你方人员要加强实名制管理，未经同意不得私自进入我方管理区域或生产区域。
13.遵守甲方安全管理规定和劳动纪律，你方人员进入厂区（租赁场所）的人员、车辆等，服从甲方安管人员、保卫人员等管理，未经甲方批准不得作业，不得利用我方设施从事或变相从事与合同约定无关的活动。
14.针对经营活动中风险状况和作业人员现状，严格执行安全技术交底制度，全面细致地对全体作业人员进行交底，并实行跟踪管理，确保交底内容的贯彻实施，并做好交底签字记录。
15.注意其他应避免的安全隐患。
16.发生异常及时通知我方。

      告知方：                               被告知方：                                            


年     月    日
